no

結束

重測或結束

5.1<x>10.5

讀取儀器數據y

yes

讀取儀器數據x

start